96 PHILLIPS & MÁRQUEZ-LUGO

TABLE 2 (CONTINUED)

KN NAME R.A. (2000) DEC (2000) F (65 μm) F (90 μm) F (140 μm) F (160 μm) QUAL DIAM F (1.4 GHz) F(5 GHz) DIST DIAM

H:M:S D:M:S) Jy Jy Jy Jy arcsec mJy mJy kpc pc

524 He 2-155 16 19 23.101 −42 15 35.98 3.768 6.096 1.291 – 3311 14.6 – 70 2.47 0.17 525 He 2-157 16 22 14.264 −53 40 54.09 2.612 2.42 – 0.963 1311 <5 – 30 6.24 – 526 He 2-158 16 23 30.605 −58 19 22.64 1.124 0.807 – 0.634 1311 2 – 2.7 14.71 0.14 528 He 2-161 16 24 37.786 −53 22 34.14 6.164 4.563 1.665 – 1311 10 – 32 3.64 0.18 530 He 2-163 16 29 31.333 −59 09 25.08 0.548 0.936 – – 1311 <25 – 3.4 5.08 – 531 He 2-164 16 29 53.255 −53 23 15.37 4.289 4.731 4.26 5.638 1311 16 – 97 2.17 0.17 532 He 2-165 16 30 00.057 −54 09 28.00 1.498 2.651 2.271 5.82 1311 50 – 15.9 2.2 0.53 534 He 2-170 16 35 21.170 −53 50 11.11 1.035 1.091 – – 1311 5 – 15 – – 536 He 2-175 16 39 28.112 −36 34 16.41 8.23 8.479 3.012 1.863 3331 6.6 19.2 26.8 4.58 0.15 537 He 2-18 09 08 40.050 −53 19 13.91 0.712 1.44 0.206 0.118 1311 11 – – – – 538 He 2-182 16 54 35.167 −64 14 28.43 0.723 0.97 0.501 – 1311 10 – 62 – – 539 He 2-185 17 01 17.254 −70 06 03.35 0.31 0.532 0.323 – 1311 10 – 18 – – 540 He 2-186 16 59 36.064 −51 42 06.46 1.573 1.378 0.342 – 1311 3 – 21 6.9 0.1 541 He 2-187 17 01 36.976 −50 22 57.49 0.606 2.288 1.562 1.152 1311 6 – – – – 545 He 2-25 09 18 01.308 −54 39 29.01 1.808 1.355 1.19 0.091 1311 4.4 – 827.9 2.07 0.04 546 He 2-250 17 34 54.710 −26 35 56.92 2.625 3.212 – 0.965 3311 5 15.3 15 7.01 0.17 549 He 2-28 09 22 06.825 −54 09 38.60 1.481 1.19 0.504 0.84 1311 10 – 20 4.15 0.2 551 He 2-306 17 56 33.706 −43 03 18.90 2.165 1.648 0.535 – 1311 – – – – – 553 He 2-34 09 41 13.997 −49 22 47.18 1.043 0.693 1.428 – 1311 <10 – – – – 554 He 2-35 09 41 37.504 −49 57 58.71 1.402 1.463 – – 1311 5 – 20 5.61 0.14 555 He 2-36 09 43 25.538 −57 16 55.44 3.776 5.187 1.768 1.416 3311 22 – 90 3.1 0.33 556 He 2-37 09 47 24.987 −48 58 11.96 0.111 1.566 – – 1311 23 – 22.6 2.8 0.31 557 He 2-39 10 03 49.164 −60 43 48.26 0.69 0.666 – 1.18 1311 – – – – – 561 He 2-428 19 13 05.239 +15 46 39.80 2.444 3.763 0.304 – 1311 8 26.7 7 6.16 0.24 562 He 2-429 19 13 38.422 +14 59 19.21 5.302 5.489 1.651 – 3311 4.2 58.5 64.9 4.33 0.09 563 He 2-430 19 14 04.197 +17 31 32.92 4.256 4.174 1.445 0.975 3311 1.7 18.2 40 7.36 0.06 564 He 2-432 19 23 24.821 +21 08 00.50 1.213 1.211 0.805 1.393 1311 2.3 21.3 32 6.88 0.08 565 He 2-434 19 33 49.420 −74 32 58.66 2.155 0.77 0.869 – 1311 10 – – – – 567 He 2-437 19 32 57.657 +26 52 43.35 8.747 9.473 6.01 3.948 3331 – 6.6 – – – 568 He 2-440 19 38 08.403 +25 15 40.98 2.7 2.87 0.518 0.509 3311 2.2 26.4 43 6.45 0.07 570 He 2-447 19 45 22.164 +21 20 04.03 4.171 4.547 6.443 4.375 1131 1.2 22.9 60 7.63 0.04 571 He 2-459 20 13 57.898 +29 33 55.94 35.529 24.038 8.141 5.802 3331 1.3 13.9 64 7.24 0.05 572 He 2-47 10 23 09.143 −60 32 42.21 23.166 16.144 9.242 4.43 3331 5 – 170 – – 575 He 2-50 10 34 19.002 −53 41 03.75 1.386 1.491 1.105 – 1311 <25 – 11.3 4.54 – 576 He 2-51 10 35 45.821 −64 19 11.74 1.019 1.942 2.329 2.343 1311 9 – 57 3.23 0.14 577 He 2-55 10 48 43.168 −56 03 10.21 0.961 1.151 0.498 0.539 1311 <25 – – – – 581 He 2-64 11 27 24.259 −57 17 58.99 0.779 0.495 2.263 0.248 1311 – – – – – 582 He 2-67 11 28 47.369 −60 06 37.28 3.437 4.045 1.748 1.044 3311 5 – 41 – – 583 He 2-68 11 31 45.427 −65 58 13.67 1.823 1.576 0.778 0.445 1311 10 – 34 – – 584 He 2-7 08 11 31.890 −48 43 16.71 1.741 2.074 0.648 – 1311 44.6 – 47 2.91 0.63 586 He 2-71 11 39 11.198 −68 52 09.14 0.973 0.816 1.06 1.173 1311 5 – 12 – – 588 He 2-73 11 48 38.191 −65 08 37.33 4.998 4.438 2.214 – 3311 4 – 76 4.23 0.08 589 He 2-76 12 08 25.433 −64 12 09.32 – 3.741 1.738 4.622 1311 – – – – – 590 He 2-78 12 09 10.196 −58 42 37.44 0.664 0.842 1.869 1.298 1311 – – – – – 591 He 2-81 12 23 01.237 −64 01 45.96 5.655 4.455 – – 1311 <25 – – – – 593 He 2-83 12 28 43.997 −62 05 35.05 13.117 8.492 1.805 2.953 3311 – – – – – 594 He 2-84 12 28 46.822 −63 44 37.22 – 3.755 6.61 9.376 1311 – – – – – 596 He 2-86 12 30 30.426 −64 52 05.58 18.48 14.073 3.369 – 3311 3.6 – 125 3.85 0.07 598 He 2-9 08 28 27.988 −39 23 40.27 5.928 4.829 0.147 1.568 3311 4.4 135.6 194.8 3.11 0.07 599 He 2-90 13 09 36.252 −61 19 35.96 12.683 9.68 7.373 11.11 1311 10 – 25 – – 600 He 2-96 13 42 36.150 −61 22 29.18 18.266 13.075 5.562 3.139 3311 – – – – – 601 He 2-97 13 45 22.394 −71 28 56.13 1.942 1.843 – – 1311 5 – 30 – – 602 He 2-99 13 52 30.683 −66 23 26.49 8.545 7.715 3.001 2.34 3311 17 – 18 3.4 0.28 603 He 3-1333 17 09 00.932 −56 54 48.25 174.846 94.412 34.594 29.428 1333 – – 26 – – 606 Hf 39 10 53 59.586 −60 26 44.31 28.91 22.101 13.034 10.185 3331 – – – – – 607 Hf 48 11 03 55.979 −60 36 04.57 2.802 2.693 – 7.749 1311 – – – – – 608 Hu 1-1 00 28 15.614 +55 57 54.71 2.45 2.793 3.616 3.719 1311 10 28 26 3.86 0.19 609 Hu 1-2 21 33 08.349 +39 38 09.57 2.478 2.558 2.059 1.414 3311 6.5 107 155 2.53 0.08 610 Hu 2-1 18 49 47.562 +20 50 39.46 4.192 3.208 2.134 – 3311 1.8 42.6 110 4.52 0.04 611 IC 1295 18 54 37.206 −08 49 39.08 0.714 2.886 2.997 0.009 1311 100 45.9 44 1.18 0.57 612 IC 1297 19 17 23.459 −39 36 46.40 3.558 4.067 0.836 – 3311 7 59.4 68.9 3.75 0.13 613 IC 1454 22 42 24.997 +80 26 31.96 0.582 0.57 – – 1311 34 3.3 1.3 5.29 0.87 614 IC 1747 01 57 35.896 +63 19 19.36 5.61 5.495 0.416 4.799 3311 13 85.8 124 2.23 0.14 615 IC 2003 03 56 21.984 +33 52 30.59 2.384 2.129 – – 1311 10 54.8 30 3.89 0.19 616 IC 2149 05 56 23.908 +46 06 17.32 8.351 7.08 3.29 1.772 3331 8.4 177 280 2.03 0.08 617 IC 2165 06 21 42.775 −12 59 13.96 4.002 3.607 – – 1311 9 180 188 2.47 0.11 618 IC 2448 09 07 06.261 −69 56 30.74 3.367 3.231 0.917 0.015 3311 10 – 73 3.41 0.17 619 IC 2501 09 38 47.213 −60 05 30.92 10.743 9.401 2.776 0.924 3331 2 – 261 2.09 0.02 620 IC 2553 10 09 20.856 −62 36 48.40 10.367 9.642 3.572 2.955 3311 9 – 92 2.85 0.12 621 IC 2621 11 00 20.111 −65 14 57.77 16.66 13.745 6.657 2.474 3331 5 – 195 2.94 0.07 622 IC 289 03 10 19.273 +61 19 00.91 7.28 8.816 1.371 0.208 3311 36.8 152 170 1.18 0.21 623 IC 351 03 47 33.143 +35 02 48.50 0.94 1.23 1.56 1.662 1311 7 31.9 27 4.45 0.15 624 IC 3568 12 33 06.834 +82 33 50.29 4.75 4.54 2.027 – 3311 18 94.1 95 2.47 0.22 626 IC 4191 13 08 47.343 −67 38 37.67 14.074 12.272 3.336 0.74 3331 14 – 172 1.95 0.13 627 IC 4406 14 22 26.278 −44 09 04.35 18.454 21.94 16.635 15.527 3333 20 – 110 1.5 0.15 628 IC 4593 16 11 44.545 +12 04 17.06 13.84 11.52 3.349 1.929 3311 12.8 90.6 92 2.42 0.15 629 IC 4634 17 01 33.572 −21 49 32.77 8.034 6.439 2.37 – 3311 5.5 116 100 3.47 0.09 630 IC 4637 17 05 10.506 −40 53 08.44 9.044 4.84 31.528 6.032 1331 18.6 – 132.5 2.29 0.21 631 IC 4642 17 11 45.025 −55 24 01.47 5.784 5.526 2.109 1.953 3311 16.6 – 60 2.52 0.2 633 IC 4673 18 03 18.408 −27 06 22.61 9.902 9.916 6.94 6.241 1311 16 53.4 62 3.12 0.24 634 IC 4699 18 18 32.024 −45 59 01.70 0.68 1.065 – – 1311 5 – 20 4.91 0.12 636 IC 4846 19 16 28.220 −09 02 36.57 2.221 1.882 0.336 0.547 1311 2.9 38.7 43 5.72 0.08 637 IC 4997 20 20 08.741 +16 43 53.71 6.372 4.577 1.158 2.358 3311 2 30.1 127 5.45 0.05 638 IC 5117 21 32 31.027 +44 35 48.53 13.535 11.489 3.659 0.543 3111 1.5 34.1 210 5.01 0.04 639 IC 5217 22 23 55.725 +50 58 00.43 3.748 3.111 1.901 0.711 3311 6.5 50.4 163 2.71 0.09 640 IC 972 14 04 25.863 −17 13 40.84 0.633 0.604 0.214 0.676 1311 47 3.9 6.8 2.87 0.65