14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18

-1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 LOG (DIAMETER/pc)

LOG (FLUX/W Hz^{-1})

INTRINSIC FLUX VARIATION FOR THE AKARI 18m PASSBAND

14.5

15

15.5

16

16.5

17

17.5

-1.7 -1.5 -1.3 -1.1 -0.9 -0.7 -0.5 -0.3 -0.1 0.1 0.3 LOG (DIAMETER/pc)

LOG (FLUX/WHz^{-1})

INTRINSIC FLUX VARIATION FOR THE AKARI 90m PASSBAND